**Technická specifikace**

* Víceúčelové komunální vozidlo – nosič výměnných nástaveb
* Vozidlo homologováno jako pracovní stroj
* Dvounápravové vozidlo o nejvyšší povolené hmotnosti 3,5 t
* Nástavba – jednoramenný natahovací kontejnerový systém pro převoz kontejnerů na odpad, sypkémateriály, atp.
* Kompatibilita se stávající čelní sněhovou radlicí a Silo sypačem značky Fiedler
* Odpružení vozidla pomocí listových per a teleskopických tlumičů na obou nápravách
* Kotoučové brzdy na všech kolech se systémem ABS, systém ESP výhodou
* Dvoumontáž na zadní nápravě
* Dvoumístná sklopná kabina s odpruženou sedačkou řidiče
* Vznětový motor o výkonu min 50 kW, max. 80 kW
* Emisní norma EURO 5 bez technologie AdBlue
* Indikátor úrovně naplněnosti DPF filtrů
* Nové vozidlo rok výroby 2021
* Dodání vozidla do 8 měsíců od podpisu Kupní smlouvy
* Manuální převodovka s redukcí plíživého chodu pomalejší než 1 km/h
* Centrální uzávěrka diferenciálu
* Tříokruhová silová hydraulika, min. 150 bar + 40ltr/min na dvou okruzích
* Pohon 4x4 s možností odpojení přední nápravy
* Rozvor od 2.200 mm do 2.700 mm
* Plnohodnotné rezervní kolo
* Tažné zařízení koule ISO 50 tř. A s přípravou na podvozku
* Záruka min. 24 měsíců bez omezení motohodin nebo najetých km
* Servis v režimu 7/24
* Bezplatnéposkytnutí náhradního vozidla v případě záruční opravy nad 3 pracovní dny
* Dosažitelnost autorizovaného servisu do vzdálenosti 30km
* První a druhá garanční prohlídka zdarma
* Veškerá technická provozní dokumentace v jazyce českém